/*****************************************************************************/
                    TM-T20X Ethernet model ファームウェアアップデートツール

               Copyright (C) Seiko Epson Corporation 2025. All rights reserved.
/*****************************************************************************/

商標について
  Microsoft(R)、Windows(R)、Windows Vista(R)は米国Microsoft Corporationの米国
  およびその他の国における商標または登録商標です。

対応機種                                     : TM-T20X, TM-T20IIIL, TM-T82X, TM-T82IIIL, TM-T83III, TM-T81III, TM-T100シリーズ
Printer Firmware Version                     : 13.08 ESC/POS

サポートOS：
 Windows 11
 Windows 10 （32/64bit）


【ファイル説明】
(1) TM-T20X_E_Firmware_Updater_Ver.13.08.exe : ファームウェアアップデート用のファイル

【アップデート環境】
プリンターのIPアドレス設定方式が自動（工場出荷状態）の場合は、
以下のいずれかの方法でIPアドレス設定を解決してください。
　1．DHCPサーバー機能付きのハブを使用する
　2．プリンターのネットワーク環境にDHCPサーバーを接続する
　3．プリンターの電源を入れ、約1分後に固定IPアドレス（192.168.192.168）になるのを待つ。

【アップデート手順】
1．プリンターの電源を入れてください。
2．上記ファイル(1)を起動してください。
3．アップデーターの指示に従って、アップデートしてください。

【アップデートに失敗した場合の復旧方法】
ファームウェアのアップデートに失敗した場合、
電源を入れ直すことでプリンターがファームウェア強制書き換えモード
(エラーLEDが点滅)になります。

コンピューターとプリンターの接続を確認し、
再度ファームウェアのアップデートをお試しください。

                                                                           以上
